COMMENT AMÉLIORER LA BRÉCEPTION WI-FI SUR UN RASPBERRY ChatGPT a dit :

Pour améliorer la réception Wi-Fi sur un Raspberry Pi, voici plusieurs solutions efficaces, classées par facilité de mise en œuvre : ✅ 1. Emplacement et orientation

Place le Raspberry Pi en hauteur, loin du sol ou des obstacles métalliques.

Évite les murs épais, les micro-ondes, et les objets électroniques proches.

Oriente l’antenne (si présente) de manière verticale pour une meilleure propagation.

✅ 2. Utiliser une antenne externe ou un dongle USB Wi-Fi

Les modèles comme le Raspberry Pi 4 ou Zero W ont un Wi-Fi intégré mais sans antenne externe.

Solution : utiliser un adaptateur USB Wi-Fi avec antenne (ex : TP-Link TL-WN722N).

Meilleure sensibilité et portée.

Branche-le sur un port USB (prévoir un hub USB alimenté si nécessaire).

✅ 3. Réduire l'encombrement du signal

Évite les interférences en :

Changeant le canal Wi-Fi de ton routeur (souvent 1, 6 ou 11 sur la bande 2,4 GHz).

Passant à la bande 5 GHz (si le Pi et le routeur le supportent), moins saturée.

✅ 4. Booster la puissance du signal Wi-Fi du Raspberry

Tu peux modifier la puissance d’émission Wi-Fi (si réglementairement permis) :

sudo iwconfig wlan0 txpower 20

20 dBm = 100 mW (valeur max autorisée dans certains pays).
Assure-toi que le pays est bien configuré :

sudo raspi-config
# > Localisation > Wi-Fi Country

✅ 5. Optimisation logicielle

Configurer une IP statique pour éviter les pertes de DHCP.

Ajouter des réseaux prioritaires dans /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :

priority=10

✅ 6. Utiliser un répéteur Wi-Fi ou CPL

Installe un répéteur Wi-Fi près du Raspberry si le routeur est trop loin.

Ou utilise un adaptateur CPL (Courant Porteur en Ligne) pour acheminer Internet via le réseau électrique.

✅ 7. Envisager une connexion Ethernet

Si possible, connecte le Pi en Ethernet, avec un câble long ou via adaptateur USB vers RJ45 (utile pour Pi Zero).

Souhaites-tu que je t’aide à choisir un dongle Wi-Fi compatible ou à configurer une antenne externe sur ton modèle de Raspberry Pi ?

repetiteur-s2